**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***1. Łóżko DAWID podnoszone z materacem – 4 szt.***

Drewniany stelaż z zagłówkiem wykonany z wysokiej jakości drewna sosnowego i płyty meblowej, podnoszony na automatach. Głęboki pojemnik na pościel,. Materac standardowy piankowy o grubości 6 cm, szerokości 90 cm i głębokości 200 cm z pokrowcem pikowanym wyposażonym w zamek, dzięki któremu można go zdjąć. Stelaż zabezpieczony bezpiecznym lakierem bezwonnym przeznaczonym do produktów dziecięcych. Łączenia łóżka wykonane za pomocą śrub młoteczkowych dających gwarancję wysokiej wytrzymałości i stabilności łóżka. Maksymalne obciążenie stelaża do 100 kg.

**Kolor dąb rustikal**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 1**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***2. Szafa 3 drzwiowa z 2 szufladami -17 szt.***

Szafa wykonana w całości z drewna sosnowego z lustrem i szufladami, plecy z płyty pilśniowej. Posiada gruby dolny i górny blat. Drzwi na metalowych zawiasach puszkowych z możliwością regulacji. Szafa ma mieć bezsęczne fronty i górny blat, ewentualnie zdrowe sęki w bocznych sekcjach lub schowane w środku mebla. Wewnątrz szafy wieszak i półki. Dwie pakowne szuflady.

**Kolor dąb rustikal**

Wymiary i wygląd podane są na rysunku **nr 2** stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***3. Krzesło drewniane – 5 szt.***

Krzesło NILO wykonane jest z drewna bukowego, wykończone ekologiczną bejcą i lakierem wodnym.

**Kolor dąb sonoma**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 3**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***4. Szafka nocna – 3 szt.***

Szafka wykonana z litego drewna sosnowego, plecy z płyty HDE. Pomalowana przezroczystym lakierem. Wyposażona w jedną szufladę z mechanizmem zabezpieczającym przed wysunięciem całej szuflady.

**Kolor dąb rustikal**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 4**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***5. Szafka RTV – 1 szt..***

Szafka o stabilnej i mocnej wykonana została z laminowanej płyty meblowej grubości 1,6 cm o klasie higieny E1, uszlachetnionej cienkimi filmami melaminowymi. Posiada także specjalne włókna ułożone różnokierunkowo o strukturze sinusoidalnej, co zapewnia nadanie jej cech jakościowych oraz wytrzymałościowych. Dla zwiększenia wytrzymałości i trwałości mebla, obrzeża komody wykończono odpornym na uszkodzenia mechaniczne tworzywem PCV. Mebel posiada dwie zamykane szafki z bezuchwytowymi frontami i bez półek w środku oraz umieszczone pomiędzy nimi dwie półki. Plecy szafki wykonane z płyty w kolorze białym wyposażone w otwór umożliwiający montaż okablowania. Zawiasy metalowe z możliwością regulacji.

**Kolor dąb sonoma.**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 5**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***6. Słupek łazienkowy– 2 szt..***

Słupek łazienkowy LUNA 30 3D. Wykonany z płyty laminowanej o grubości 16 mm. Fronty wykonane z MDF-u wysoki połysk. Plecy wykonane z płyty HDF 3mm, płyty połączone za pomocą niewidocznych łączy mimośrodowych (nie konfirmatów). Posiada oklejone boki obrzeżem PCV odpornym na wilgoć. Troje drzwi można zamontować na PRAWA lub LEWA stronę. Wyposażony jest w 6 półek w tym 3 półki posiadają możliwość regulacji góra dół,

**Kolor biały połysk**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 6**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***7. Szafka łazienkowa – 2 szt.***

Szafka dwudrzwiowa z powłoką DefraUVprotect wykonana z płyty lakierowanej zarówno na korpusie jak i frontach. Stojąca na 4 nóżkach. Wyposażona w jedną szufladę. Uchwyty wykonane z metalu

**Kolor biały połysk**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 7**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***8. Szafa metalowa z drzwiami żaluzjowymi 100 cm – 1 szt.***

Szafa wykonana jest w całości z blachy o grubości 0,7 mm. Wewnątrz szafy znajdują się cztery przestawne co 25 mm półki (3 pozycje od środkowego położenia). Maksymalne dopuszczalne obciążenie jednej półki wynosi 40 kg. Wsuwające się w podwójne ściany szafy drzwi wykonane zostały z listew z tworzywa sztucznego w kolorze popielatym. Żaluzja zamykana zamkiem zatrzaskowym.

**Kolor RAL 7035**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 8**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***9. Szafka metalowa SBM 102 – 1 szt.***

Szafa metalowa aktowa o konstrukcji zgrzewanej. Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z uchwytem drzwiowym   
z zamkiem zabezpieczającym. Szafa wyposażona w dwie co 25 mm przestawne półki   
i podłogę. Malowana proszkowo.

**Kolor RAL 7035.**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 9**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***10. Szafka metalowa SBM 101 – 1 szt.***

Szafa metalowa Sbm 101 o konstrukcji zgrzewanej wykonana jest z blachy stalowej.. Sbm 101 posiada pojedyncze drzwi ze schowanymi zawiasami. Szafa zamykana jest za pomocą zamka kluczowego o 2- punktowym ryglowaniu. Sbm 101 posiada 2 przestawne co 25 mm metalowe półki. Dopuszczalne obciążenie półki to 60 kg.

**Kolor RAL 7035**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 10**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***11. Krzesło obrotowe TONY – 9 szt.***

Krzesło obrotowe wykonane z tkaniny membranowej (siedzisko) i siatki (oparcie), które jako tkaniny oddychające ograniczają pocenie się. Ma być wyposażone w ruchowy mechanizm TILT wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym, umożliwiający swobodne obracanie się o 360º, regulację wysokości, możliwość kołysania się, regulację siły oporu oparcia przy odchylaniu, blokadę w pozycji do pracy, umożliwiający stały kontakt z ciałem siedziska i oparcia. Podstawa chromowana, wyposażona w pięć kółek jezdnych przystosowanych do parkietów. Podłokietniki wykonane z tworzywa

**Kolor czarny**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 11**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***12. Szafka na buty – 1 szt..***

Szafka na buty pozwalająca pomieścić obuwie o różnej wysokości, posiadająca 5 półek i zamykana na 2 drzwi. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem zabezpieczonym okleiną PCV 1 mm.

**Kolor olcha.**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 12**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***13. Wieszak na ubrania – 1 szt.***

Wieszak wykonany z z pięciu deseczek sosnowych, bez górnej póki. W górze każdej deski wieszak na ubranie, dodatkowo w dole drugiej i czwartej deski dwa dodatkowe wieszaki. Pomalowany na kolor orzech, zabezpieczony lakierem ekologicznym.

**Kolor orzech**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 13**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***14. Regał stojący niski – 2 szt..***

Nowoczesny jednodrzwiowy niski regał łazienkowy, stojący na 4 regulowanych nóżkach   
w kolorze aluminium/chrom. Uchwyt drzwiczek również w kolorze aluminium/chrom. Wykonany z płyty MDF foliowanej (boki 16 mm, fronty 18 mm, blat 32 mm). Wyposażony jest w system cichego domykania, który sprawia, że drzwiczki w ostatniej fazie zamykania zwalniają, aby niemal bezgłośnie się zamknąć.

**Kolor biały połysk**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 14**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***15. Biurko komputerowe 120 – 1 szt. ( 1 szt. podstawa pod tower prawa)***

Całe biurko wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, gwarantującej silną i stabilną konstrukcję. Obrzeża biurka wykończone okleiną PCV o dużej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej. Półka na klawiaturę mocowana na prowadnicach rolkowych (pełen wysuw   
z blokadą).

**Kolor kasztan wenge**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 15**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***16. Biurko JAY WENGE – 1 szt.***

Korpus i blat biurka wykonany z płyty wiórowej o grubości 16 mm, oklejonej błoną melaminową posiadającą dużą odporność na ścieranie. Front szuflady i drzwiczek z identycznego materiału. Krawędzie oklejone odpowiednio dobranym kolorystycznie obrzeżem melaminowym. Złącza konstrukcyjne korpusu wykonane przy uzyciu wkrętów typu konfirmat i łączy mimośrodowych. Zwykłe łącza zwierające wykonane za pomocą kołków z drewna osadzonych za pomocą kleju w wywierconych gniazdach. Plecy szafki obudowane melaminowaną płytą pilśniową zespolona z podłożem cienkimi gwoździami. Szuflada i półka pod klawiaturę poruszające się na metalowych prowadnicach rolkowych. Drzwi szafki biurka zawieszone na trwałych zawiasach puszkowych z możliwością regulacji. **Podstawa pod tower po lewej stronie ( po przeciwnej niż na rysunku).**

**Kolor kasztan wenge**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 16**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***17. Biurko JAY OLCHA – 1 szt.***

Korpus i blat biurka wykonany z płyty wiórowej o grubości 16 mm, oklejonej błoną melaminową posiadającą dużą odporność na ścieranie. Front szuflady i drzwiczek z identycznego materiału. Krawędzie oklejone odpowiednio dobranym kolorystycznie obrzeżem melaminowym. Złącza konstrukcyjne korpusu wykonane przy uzyciu wkrętów typu konfirmat i łączy mimośrodowych. Zwykłe łącza zwierające wykonane za pomocą kołków z drewna osadzonych za pomocą kleju w wywierconych gniazdach. Plecy szafki obudowane melaminowaną płytą pilśniową zespolona z podłożem cienkimi gwoździami. Szuflada i półka pod klawiaturę poruszające się na metalowych prowadnicach rolkowych. Drzwi szafki biurka zawieszone na trwałych zawiasach puszkowych z możliwością regulacji. **Podstawa pod tower po lewej stronie ( po przeciwnej niż na rysunku).**

**Kolor kasztan olcha**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 17**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***18. Biurko z drewna sosnowego – 4 szt..***

Biurko wykonane z litego drewna sosnowego. Szafka po stronie lewej. Bezsęczne czoło szuflady i drzwiczek szafki wszystkie elementy drewniane grubości 2 cm.. Złącza konstrukcyjne korpusu wykonane przy użyciu wkrętów typu konfirmat i łączy mimośrodowych. Zwykłe łącza zwierające wykonane za pomocą kołków z drewna osadzonych za pomocą kleju w wywierconych gniazdach. Plecy szafki obudowane melaminowaną płytą pilśniową zespolona z podłożem cienkimi gwoździami. Szuflada i półka pod klawiaturę poruszające się na metalowych prowadnicach rolkowych. Powierzchnie biurka zabezpieczone lakierami ekologicznymi odpornymi na działanie wody, środków myjących i alkoholi.

**Kolor dąb rustikal**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 19**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***19. Regał metalowy – 1 szt.***

Regał metalowy ocynkowany, 5 półek z płyty MDF, nośność półki 100 kg. Wciskany system montażu półek, łącznik nogi skręcany.

**Kolor cynk**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 19**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***20. Krzesło ADDE – 3 szt..***

Rama nóg i szyna krzyżakowa wykonane ze stali o naniesionej proszkowo powłoce epoksydowo-poliestrowej. Siedzisko i tylne oparcie wykonane z tworzywa polipropylenowego.

**Kolor czarny**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 20**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***21. Krzesło obrotowe SOLARIS – 3 szt.***

Wykonane z tkaniny membranowej i siatki, w kolorze czarno-popielatym. Wyposażone   
w mechanizm TILT z możliwością regulowania siły oporu oparcia, możliwość swobodnego kołysania się, blokadę oparcia w pozycji do pracy i płynnie regulowaną wysokość krzesła.

**Kolor czarny**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 21**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

***22. Szafa metalowa z drzwiami żaluzjowymi 120 cm – 2 szt.***

Drzwi żaluzjowe wykonane z PCV, rozsuwane są poziomo obustronnie. Drzwi chowane się całkowicie na wzdłuż bocznych ścian szafy, co zapewnia nieograniczony dostęp do wnętrza mebla. Drzwi żaluzjowe w szczególności sprawdzają się w pomieszczeniach, w których nie ma wystarczającej przestrzeni wokół szafy na otwieranie drzwi skrzydłowych. Zgrzewana konstrukcja szafy oraz zastosowanie blachy stalowej o grubości 0,8mm gwarantuje dużą stabilność. Szafa posiada zamek kluczowy. Szafa malowana proszkowo, co stanowi optymalne zabezpieczenie przed korozją. Możliwość regulacji wysokości półek co 25mm umożliwia dostosowanie szafy do indywidualnych potrzeb użytkownika.

**Kolor RAL 7035**

Wymiary i przykładowy wygląd podane są na rysunku **nr 22**, stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

**MEBLE Z POZYCJI 1, 2, 4, 18 MUSZĄ BYĆ W TYM SAMYM KOLORZE PONIEWAŻ STANOWIĄ KOMPLET WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA.**

**Nie dopuszcza się dostawy mebli w częściach, wszystkie meble powinny być zmontowane, gotowe do natychmiastowego użycia lub wniesione do pomieszczeń i zmontowane w miejscu użytkowania przez wykonawcę.**